|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trafikveje** | Klasse I | Omfatter de veje der har størst betydning for fjerntrafikken og/eller mest betydning for den gennemkørende trafik.  Omfatter veje der udgør de trafikale bindeled mellem:  - kommunens større bysamfund og den øvrige del af regionen.  - de større bysamfund i kommunen  - de overordnede veje | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener **hele døgnet**.  Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.  Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. |
| Klasse II | Omfatter veje som har overordnet betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Eksempelvis veje der:  - forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet.  - fordeler trafikken i større byområder.  - skaber forbindelse til større funktioner f.eks. sygehuse og beredskab  - er primære parkeringspladser | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener i tidsrummet fra **kl. 06-22**.  Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.  Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. |
| Klasse III | Omfatter veje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik og som samtidig har en betydende trafikmængde.  Eksempelvis veje der:  - skaber forbindelse mellem veje i vinterklasse 1 og 2 skaber forbindelse til væsentlige funktioner  - betjener industriområder  - er sekundære parkeringspladser | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener i tidsrummet **kl. 06-18**.  Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.  Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.  I tilfælde med snestorm igangsættes snerydning først, når opgaverne på klasse I til II veje tillader det. |
| **Lokalveje** | Klasse IV | Omfatter veje i landområderne med begrænset trafikmængde.  Eksempelvis:  - grusveje  - veje til enkeltbruger områder | Tilstræbes holdt farbare **alle hverdage** uden væsentlige gener i tidsrummet kl. **09-18**.  Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.  Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.  Indsatserne igangsættes når opgaverne på klasse I til III veje tillader det. |
| Klasse V | Veje uden stor trafikal betydning.  Eksempelvis:  - boligveje indenfor byzonen  - rastepladser udenfor byzonen. | Der foretages ikke glatførebekæmpelse eller snerydning.  Bortkørsel af sne foretages ikke. |