|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trafikveje** | Klasse I | Omfatter de veje der har størst betydning for fjerntrafikken og/eller mest betydning for den gennemkørende trafik.Omfatter veje der udgør de trafikale bindeled mellem:- kommunens større bysamfund og den øvrige del af regionen.- de større bysamfund i kommunen- de overordnede veje | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener **hele døgnet**.Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov.Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener. |
| Klasse II | Omfatter veje som har overordnet betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Eksempelvis veje der:- forbinder de mindre bysamfund med det overordnede vejnet.- fordeler trafikken i større byområder.- skaber forbindelse til større funktioner f.eks. sygehuse og beredskab - er primære parkeringspladser | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener i tidsrummet fra **kl. 06-22**.Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. |
| Klasse III | Omfatter veje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik og som samtidig har en betydende trafikmængde.Eksempelvis veje der:- skaber forbindelse mellem veje i vinterklasse 1 og 2 skaber forbindelse til væsentlige funktioner- betjener industriområder- er sekundære parkeringspladser | Tilstræbes holdt farbare **alle ugens dage** uden væsentlige gener i tidsrummet **kl. 06-18**.Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.I tilfælde med snestorm igangsættes snerydning først, når opgaverne på klasse I til II veje tillader det. |
| **Lokalveje** | Klasse IV | Omfatter veje i landområderne med begrænset trafikmængde.Eksempelvis:- grusveje- veje til enkeltbruger områder | Tilstræbes holdt farbare **alle hverdage** uden væsentlige gener i tidsrummet kl. **09-18**.Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre.Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.Indsatserne igangsættes når opgaverne på klasse I til III veje tillader det. |
| Klasse V | Veje uden stor trafikal betydning.Eksempelvis:- boligveje indenfor byzonen- rastepladser udenfor byzonen. | Der foretages ikke glatførebekæmpelse eller snerydning.Bortkørsel af sne foretages ikke. |